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深圳市君时达科技有限公司
型号：Z3系列
产品规格书
[image: ]
照片声明：照片系选取我司某一批次生产的产品进行拍摄，由于产品在不断维护，可能实际出货的产品与照片不尽一致。


	版本号
	发布日期

	V1.7
	202603013



感谢您选择本公司产品，使用前请仔细阅读本手册



产品使用注意事项

· 本设备需要经过专业培训的技术人员进行安装、拆卸与维修；
· 通电前请仔细核查供电设备与本产品后壳铭牌的电气参数匹配正确，否则禁止通电；
· 请确保把供电大于安全电压的产品安装或放置在儿童无法接触或保护措施齐全的位置；
· 请在雷雨或闪电天气、室内无人或长时间不使用时拔掉电源线并收纳于安全正确的位置；
· 请检查并确保交流电源线地线接通，同时避免电源线容易受到受到物理或机械破坏；
· 清洁时需请确保整机处于关机状态，同时拔掉电源插座；
· 安装时需避开条件恶劣处，如潮湿、阳光直射或有高温热源、油烟重、风沙大等位置；
· 禁止把天线放置于金属壳体或类似屏蔽设备内，以避免出现网络断网或不稳定现象；
· 请勿在设备上放置重物，以免压力过大，造成设备损坏，无法正常运行；
· 避免车载及各类震动环境使用，以免接口接触不良；
· 严禁未经许可的私自拆机维修。



产品介绍
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产品核心参数
	安卓系统
	RK3568
	RK3576
	RK3588

	CPU
	Rockchip RK3568 四核Cortex-A55，主频最高2.0GHz
	Rockchip RK3576 四核Cortex-A72和四核Cortex-A53，主频最高2.2GHz
	Rockchip RK3588S 八核64位处理器，主频最高2.4GHz基于四核Cortex-A76(大核)+四核Cortex-A55(小核)

	GPU
	ARM G52 2EE
支持OpenGLES1.1/2.0/3.2,OpenCL2.0,Vu;kan1.1
内嵌高性能2D加速硬件
	ARM G52 MC3
支持 OpenGLES1.1/2.0/3.2,OpenCL2.0,Vulkanl.1，
内嵌高性能 2D 加速硬件
	ARM G610 GPU MC4 四核 GPU
支持 OpenGL ES3.2,OpenVG1.1,OpenCL2.2,450GFLOFS
内嵌高性能 2D 加速硬件

	NPU
	内置神经网络处理器NPU,0.8TOPS@INT8性能支持 Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型提供AI开发工具:支持模型快速转换
	内置神经网络处理器NPU,6.0TOPS@INT8性能支持 Caffe/Mxnet/TensorFlow/PyTorch/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型提供AI开发工具:支持模型快速转换.
	内置神经网络处理器NPU,AI运算性能强:支持 IN4/IN8/INT16/FP16运算,运算性能高达6.0TOPS可直接加载Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型提供AI开发工具:支持模型快速转换

	操作系统
	Android 11
	Android 14
	Android 12

	运行内存
	LPDDR4 2GB(4G/8G 可选,最高支持 8G)
	LPDDR4 4GB(8G/16G可选,最高支持16G)
	LPDDR4 4GB(8G/16G/32G可选,最高支持16G)

	存储
	eMMC16GB(32G/64G/128G/256G 可选)
	eMMC32GB(64G/128G/256G/512G可选)
	eMMC32GB(64G/128G/256G可选）TF Card扩展(选配)

	以太网
	支持以太网 10/100
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000

	WiFi
	支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi）
	支持 2.4GHz 支持 WiFi6 802.11b/g/n /ax 协议，（可选配5GHz 双频 WiFi）
	支持 2.4G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi）

	蓝牙
	支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.1/BLE）
	支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2
	支持蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.1/4.2/BLE



	windows系统
	J6412
	N100
	i3-1215U
	i5-1235U

	CPU
	英特尔赛扬J6412，四核四线程，主频2.0GHz，最高2.6GHz
	英特尔N100，四核四线程，最高3.4GHz
	英特尔酷睿I3-1215U六核八线程，最高4.4GHz
	英特尔酷睿I5-1235U，十核十二线程，最高4.4GHz

	GPU
	Intel® UHD Graphics
	Intel® UHD Graphics
	Intel® UHD Graphics
	Intel® Iris® Xe Graphics eligible

	操作系统
	Windows10/11
	Windows10/11
	Windows10/11
	Windows10/11

	内存
	1*DDR4内存插槽  SO-DIMM 4GB(4G/8G /16G可选）
	1*DDR4内存插槽    SO-DIMM 4GB(4G/8G/16G可选）
	1*DDR4内存插槽    SO-DIMM 4GB(4G/8G/16G可选）
	1*DDR4内存插槽   SO-DIMM 4GB(4G/8G/16G可选）

	硬盘
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)

	以太网
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000

	WiFi
	支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4GHz 支持 WiFi6 802.11b/g/n /ax 协议，（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4GHz 支持 WiFi6 802.11b/g/n /ax 协议，（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi6）

	蓝牙
	无     （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无         （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无         （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无        （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）



	windows系统
	J3710
	J4125
	N5095
	N95

	CPU
	J3710，四核四线程，最高2.64GHz
	J4125，四核四线程，最高2.7GHz
	N5095，四核四线程，最高2.9GHz
	N95，四核四线程，最高3.4GHz

	GPU
	Intel® UHD Graphics
	Intel® UHD Graphics
	Intel® UHD Graphics
	Intel® UHD Graphics

	操作系统
	Windows7/10
	Windows10/11
	Windows10/11
	Windows10/11

	内存
	1*DDR3内存插槽  SO-DIMM 4GB(4G/8G可选）
	1*DDR4内存插槽    SO-DIMM 4GB(4G/8G可选）
	1*DDR4内存插槽    SO-DIMM 4GB(4G/8G可选）
	1*DDR4内存插槽   SO-DIMM 4GB(4G/8G/16G可选）

	硬盘
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)
	SSD 64GB(128G/256G/512G可选)

	以太网
	支持以太网 10/100
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000
	支持以太网 10/100/1000

	WiFi
	支持 2.4GHz 支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4GHz 支持 WiFi6 802.11b/g/n /ax 协议，（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4GHz 支持 WiFi6 802.11b/g/n /ax 协议，（可选配5GHz 双频 WiFi6）
	支持 2.4G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议。（可选配5GHz 双频 WiFi6）

	蓝牙
	无     （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无         （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无         （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）
	无        （可选配蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth （可选配3.0/3.0+HS/4.2/5.2）



	显示屏
	11.6寸
	10.1寸

	LCD类型
	TFT
	TFT

	LCD尺寸
	11.6 寸
	10.1 寸

	有效面积（宽×高）
	256.125 x 144 mm
	135.36 x 216.58 mm

	分辨率
	1366*768
	800*1280

	亮度
	220 Cd/m2
	300 Cd/m2

	水平视角
	45 度
	170 度

	垂直视角
	20~40 度
	170 度

	对比度
	500
	800~1000

	响应时间
	12 ms
	35 ms

	色域
	45%
	60%



	触摸屏
	备注

	结构
	G+G
	

	钢化玻璃厚度
	1.1 mm
	

	传感器厚度
	0.7 mm
	

	盖板颜色
	黑色
	

	表面硬度
	>6H
	

	触点数量
	10
	

	触摸面积
	Φ≥9
	

	输入方式
	手指或导电笔
	

	总透光率
	≥86%
	

	雾度
	≤5%
	



	打印机(PM801)
	备注

	打印方式
	热敏
	

	打印速度
	MAX:200mm/s
	

	分辨率
	203dpi
	

	有效打印宽度
	72mm
	

	纸张规格
	连续热敏纸,模切标签纸,黑标纸
	

	纸张宽度
	43-80mm（可调节）
	

	卷纸直径
	max：80mm
	

	纸张厚度
	0.053-0.09mm(receipt)/0.10-0.15mm(label)
	

	打印头寿命
	≥100 KM
	

	切刀
	自动切刀，全切和半切(通过指令)
	

	切刀寿命
	≥1,000,000次
	

	指令集
	ESC/POS（票据）、CPCL、TSPL、JPL（标签）
	

	一维码
	UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,code39,ITF,CODEBAR,CODE128,CODE93
	

	二维码
	QR code,PDF417
	



	扫码器
	备注

	图像传感器
	COMS
	

	分辨率
	30万像素，640*480
	

	识别精度
	≥10 mil
	

	识读景深
	0~100 mm
	

	打印对比度
	≥40%
	

	识读制码
	一维：PDF417，QR Code，Data Matrix，汉信码，GM码，Aztec，MicroQR，MicroPDF417等
	

	
	二维：Code 128，EAN-13，EAN-8，Code39，GS1，UPC-A，UPC-C，Code11，Code93，Codebar，China Post等
	



	IC/ID读卡器(创天想)
	备注

	支持卡片
	125kHZ 和13.56MHZ卡片的读取
	

	通讯接口
	USB
	

	读卡距离
	20~50mm
	



	扬声器
	备注

	阻抗
	4Ω±15%
	

	额定功率
	3W
	

	最大功率
	4W
	



	产品使用环境参数

	仓储温湿度
	-20～70℃，10～85 %RH

	工作温湿度
	-20～50℃，10～80 %RH

	静电放电抗扰度ESD
	接触±6KV，空气±8KV

	电源输入
	DC12V



产品外观和接口：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]
地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区英爱路1号创智产业大厦1102            电话：0755-83368811
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